
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зачётная группа | Марка | диаметр | Размер |
| **«S 1600»** | НИИШП-РАЛЛИ-2000 | **13** 14 **15** | **Любой** |
| **Д2Н** | **НИИШП-РАЛЛИ-2000** | **13** 1415 | **Любой** |
| **Д2-юниор** | **НИИШП-РАЛЛИ-2000** | **13** 14 **15** | **Любой** |
| **«S1600 Юниор»** | **НИИШП-РАЛЛИ-2000** | **13** 14 **15** | **Любой** |
| **«Свободный» (Волга)** | **Свободные, неошипованные** | | |



**Бюллетень организатора №1 серии «NLS зима 2024»**

1. Во всех зачётных группах **разрешается** механическая и химическая доработка шин. Категорически **запрещено** впаивать, а так же прокатывать и осыпать шины твёрдыми абразывными материалами.
2. Во всех зачётных группах **установка ОБЯЗАТЕЛЬНА хорошо видимых сзади двух красных фонарей и двух красных стоп-сигналов в проеме заднего стекла**. Минимальная площадь световой поверхности каждого фонаря — 3000 мм2 . Минимальный размер стороны – 50мм. Эти фонари должны быть установлены симметрично продольной оси автомобиля. Обязательно применение только светодиодных фонарей (LED) соответствующей площади. Каждый фонарь должен включать в себя не менее 9 светодиодов высокой яркости.
3. **Обязательна установка видео регистраторов на автомобилях** участвующих в Чемпионате и Первенстве Нижегородской области по ледовым автомобильным гонкам серии NLS 2024.

*Организатор 2023*