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Бюллетень организатора НЛС № 2/26
Зачётная группы  FIA A-5723 

[bookmark: _GoBack]1) Кронштейны передних продольных рычагов свободные, но приобретенные через розничную торговую сеть. При этом должен сохраняться принцип действия эластичных шарниров т.е. взаимное перемещение сопрягаемых деталей должно осуществляться исключительно за счёт упругой деформации эластичного материала в этих шарнирах.
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