­

**Бюллетень Организатора NLS №1 от 25.03.2021г.**

Всем участникам многоэтапного соревнования в зачётной группе **«S1600»** серии NLS 2021 о внесении дополнений в ТТ :

1. Участникам зачётной группы S 1600: Допускается использование гидроаккумулятора системы смазки, для всех автомобилей, подготовленных для участия в зачётной группе S1600, при условии минимальных изменения в системе смазки.
2. П. 327-6 КиТТ Воздушный рестриктор:

Все автомобили, за исключением автомобилей с омологационным номером 5723 должны быть дефорсированы путем установки в систему впуска воздушного рестриктора, внутренний диаметр которого должен быть не более 33 мм .